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平顶山市生态环境局

关于《蔚源生物科技（平顶山）有限公司年产8500吨药物中间体、高端香料项目环境影响报告书》的批复意见

蔚源生物科技（平顶山）有限公司：

你单位上报的由河南启新环保科技有限公司编制的《蔚源生物科技（平顶山）有限公司年产8500吨药物中间体、高端香料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于尼龙新材料产业集聚区神马大道和沙河二路交叉口北侧，主要建设生产车间4座（包含14条生产线，部分产品共用生产线），辅助工程包括科技楼、研发中心、检测中心、食堂、事故水池、循环水站和初期雨水池等，公用工程依托产业集聚区。产品为高端醇类香料（正丁醇、异戊醇）、酸类香料（乙酸、丙酸、丁酸、己酸、乳酸）、酯类香料（乙酸乙酯、丙酸乙酯等13种酯等）、醛类（乙缩醛）、酮类香料（2,3-丁二酮、2,3-戊二酮、薏松、乙偶姻）、药物中间体（咖啡酸苯乙酯、2-糠酸甲酯、苯甲酸二甲缩醛、间叔丁基苯酚、间叔丁基苯乙醚、1,3-环己二酮）等共计31种产品。项目主要设备为中间储罐、高位罐、化料槽、反应釜、接收罐、冷凝器、蒸馏釜、蒸馏塔、结晶罐、离心机、真空泵、精馏釜、冷却器等。项目生产中部分产品有副产物产生，包括甲酸甲酯、甲醇、丙酮、乙酸、乙醇、氯化钠、硫酸钠等，乙酸和乙醇精馏后有限回用，其他副产物外售。液态物料储罐为常温常压储罐，其他原料为桶装按生产批次存储。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、储罐呼吸废气、物料回收废气、废水处理站废气、危废间废气和全部生产线工艺废气自带冷凝回收装置（含上料和分装）全部收集后引至废气焚烧装置（RTO装置，低氮燃烧技术）处理；酸性气体配套碱洗塔进行预处理后废气送入废气焚烧装置处理；废气焚烧装置辅以天然气助燃，采用低氮燃烧技术，配套废气自动在线监测设施。废气经治理后满足《大气污染物综合排放标准》、《制药工业大气污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》相应限值要求以及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》相应限值要求。
3、全厂雨污分流。项目工艺废水、真空泵废水采用微电解+芬顿氧化预+厌氧处理后和生活污水、冷却水排水等进入厂区污水处理站（水解酸化+SBR工艺），初期雨水和地面冲洗水缓存后均匀排入污水处理站，废水经处理达标后排放至集聚区污水管网，配套COD和氨氮在线监测设施。所有储罐均为地上储罐，罐区、仓库、车间和污水站、危废间、循环水池、事故池、雨水池均重点防渗，防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、反应釜残液、废催化剂、废活性炭、废原料包装物、废机油、污水处理站污泥、实验室废液等危险废物妥善暂存，交有资质单位处置。
6、加强设备存储和管道泄漏环境风险防范，落实公司环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年10月26日

抄送：叶县分局，河南启新环保科技有限公司，平顶山尼龙产业集聚区管委会

